G9027/G9028/G9029

D 	Montageanleitung
E	Mounting instructions
HR	Naputci za montažu
SLO	Navodila za montažo
HU	Szerelési útmutató
RO	Instructiuni de montaj
CZ	Montážní návod
SK	Montážny návod
BG	Инструкции за инсталиране
PL	Instrukcja instalacji
GR	Οδηγίες Εγκατάστασης
IT	Istruzioni per l'installazione

	

 	 	

SANOTECHNIK
Handelsgesellschaft m.b.H.
lndustriestral1e 5
A-2752 Wollersdorf
Tel.: +43 2622 I 421 93 0
Fax: +43 2622 / 421 93 6
office@sanotechnik .at www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK Hungaria Kft. MAGYARORSZAG
Nagytetenyi ut 112 H-1222 BUDAPEST
Tel.: (+36 1) 424 06 70
Fax: (+36 1) 424 06 79
info@sanotechnik.hu www.sanotechnik.com

SC Sanotechnik COM RUMANIEN S.R.L
Tancabesti, ON 1, KM 26,5 Com. Snagov, jud. llfov Tel.: +40 21 350 13 43
Fax: +40 21 350 13 44
office@sanotechnik.ro
ik.com

SANOTECHNIK d.o.o. SLOVENIJA
Stritarjevca ulica 24 SI-2000 MARIBOR Tel.: +3862/4213350 Fax: +3862/4213358
info@sanotechnik.si www.sanotechnik.com

Sanotechnik Bulgaria Ltd. BULGARIA
3, Georgi Benev St. BG-4003 Plovdiv Tel:  +359 32 961101
Fax: +359 32 961102
office@sanotechnik.bg www.sanotechnik.com

SAN

®

INTERNATIONAL

Bestimmen Sie die Position der Badewanne auf dem fertigen Fliesenboden des Badezimmers

 	
Installieren Sie das Abflussventil

Stellen Sie die Füße ein

  .

Verwenden Sie zwei Schwellen (Staffeln), um die Badewanne aufzulegen um den Abfluss zu installieren

' '-,--

Versiegeln Sie den Spalt zwischen Badewanne und Fliesenboden mittels Silikon

 Installation abgeschlossen

Ji

1.	Für die Reinigung Verwenden Sie ein weiches Tuch und heißes Seifenwasser
2.	Es ist strengstens verboten, die Oberfläche der Badewanne mit harten Gegenständen zu reinigen
3.	Die Verwendung von stark säurehaltigen und alkalischen Reinigungsmitteln ist verboten
4.	Es ist strengstens verboten eine brennende Zigarette auf die Badewanne zu legen
5.	Leichte Kratzer auf der Wannenoberfläche können mit einem Poliermittel entfernt werden
6.	Es ist strengstens verboten, eine Glühbirne oder ein offenes Feuer in der Badewanne zu platzieren